위 험 성 평 가 표(1)

(연삭기)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
1	숫돌 파손시 파손 숫돌이 작업자에게 비래되지 않도록 숫돌의 노출각도는 적정 한가?
2	숫돌과의 간격(10mm 이내)이 적정한가?
3	덮개는 견고하게 고정되어 있는가?
4	시일드를 통해 가공물을 볼 수 있도록 청결하게 관리되고 있는가?
5	본래의 형상을 유지하고 있는가?
6	설치상태가 적절한가?
7	숫돌과의 간격(3mm 이내)이 적정한가?
8	설치상태가 적절한가?
9	견고하게 고정되어 잇는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해

위 험 성 평 가 표(2)

(연삭기)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
10	연삭작업 중 과도한 진동이 발생하고 있지 않은가?
11	숫돌 입자 눈의 막혀 정상적인 기능을 발휘 못하는 것 아닌가?
12	숫돌에 표시된 허용속도를 초과하여 사용하고 있지 않는가?
13	충전부가 노출되어 있지 않은가?
14	전선의 접속 상태는 양호한가?
15	접지선의 결속상태는 양호한가?
16	배선의 피복에 손상된 부분은 없는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해